Выполнил работу Асылбек уулу Бакыт ИСП-207

1. Какие из следующих утверждений более точно подходят для типичного маршрутизатора сегмента рынка SOHO? (Источник: «Функционирование программного обеспечения Cisco IOS»)

A) Маршрутизатор, который управляется через WEB-интерфейс.

1. Какими тремя из следующих характеристик обладает программное обеспечение Cisco IOS? Выберите три ответа. (Источник: «Функционирование программного обеспечения Cisco IOS»)

B) способность к взаимодействию

C) безопасность

D) масштабируемость

1. Когда включается устройство Cisco, что из нижеследующего отвечает за тестирование оборудования? (Источник: «Функционирование программного обеспечения Cisco IOS»)

C) POST

1. Когда запускается коммутатор Catalyst или маршрутизатор Cisco, какая операция выполняется первой? (Источник: «Функционирование программного обеспечения Cisco IOS»)

B) Устройство выполняет процедуру проверки оборудования.

1. После первичной установки коммутатора или маршрутизатора Cisco, сетевой администратор, как правило, выполняет настройку сетевых устройств с помощью \_\_\_\_\_. (Источник: «Функционирование программного обеспечения Cisco IOS»)

C) консольный терминал

1. Если сетевой администратор удалённо администрирует сетевое устройство, то предпочтительным является использование метода модемного соединения к \_\_\_\_\_ устройства для удалённой настройки. (Источник: «Функционирование программного обеспечения Cisco IOS»)

D) вспомогательному порту

1. Какой уровень доступа позволяет доступ ко всем командам маршрутизатора и может иметь защиту паролем, разрешающим доступ к маршрутизатору только авторизованным лицам? (Источник: «Функционирование программного обеспечения Cisco IOS»)

D) privileged EXEC level

1. Как дать устройству Cisco указание на обработку и выполнение введённой команды? (Источник: «Функционирование программного обеспечения Cisco IOS»)

B) Нажать клавишу Enter.

1. Какое приглашение в строке CLI показывает, что Вы работаете в привилегированном режиме EXEC? (Источник: «Функционирование программного обеспечения Cisco IOS»)

A) hostname#

1. Какую команду следует ввести в привилегированном режиме EXEC для вывода списка параметров команды? (Источник: «Функционирование программного обеспечения Cisco IOS»)

A) ?

1. Дайте описание каждого шага процесса физического включения коммутатора Catalyst. (Источник: «Запуск коммутатора»)

A 1. Шаг 1

C 2. Шаг 2

B 3. Шаг 3

1. Как включить коммутатор серии Catalyst 2950? (Источник: «Запуск коммутатора»)

D) Подсоединить кабель электропитания к разъёму электропитания на коммутаторе.

1. Каким цветом будет гореть индикатор RPS LED на коммутаторе серии Catalyst 2950, если RPS подключён, но функционирует неправильно? (Источник: «Запуск коммутатора»)

B) янтарный

1. Если процедура POST на коммутаторе Catalyst прошла успешно, что Вы увидите на дисплее? (Источник: «Запуск коммутатора»)

A) Приглашение вида: >

1. Какую команду на коммутаторе Catalyst из интерфейса CLI необходимо ввести для отображения списка команд, начинающихся с буквы “c”? (Источник: «Запуск коммутатора»)

A) c?

1. Какую команду из интерфейса CLI необходимо ввести для отображения помощи по синтаксису команды, что бы Вы смогли завершить командную последовательность, начинающуюся с “config”? (Источник: «Запуск коммутатора»)

B) config ?

1. С помощью какой команды Cisco IOS можно правильно настроить IP адрес и маску подсети? (Источник: «Запуск коммутатора»)

D) ip address 196.125.243.10 255.255.255.0

1. Какой режим настройки Вы должны использовать для настройки отдельного порта на коммутаторе? (Источник: «Запуск коммутатора»)

C) Режим настройки интерфейса

1. Какое поле в блоке выводимой информации отображает MAC адрес, идентифицирующий аппаратное обеспечение интерфейса, когда Вы используете команду show interfaces для сбора сведение об интерфейсе? (Источник: «Запуск коммутатора»)

C) Address is 0050.BD73.E2C1

1. Для выполнения какой команды show требуется, чтобы Вы находились в привилегированном режиме EXEC? (Источник: «Запуск коммутатора»)

C) show running