Выполнил работу Асылбек уулу Бакыт из группы ИСП-207

1. Какую команду Cisco IOS Вы используете для вывода маршрута пакета до определённого узла назначения?

B) trace

1. Какая стадия в течение загрузки маршрутизатора Cisco будет пройдена последней?

D) поиск и загрузка конфигурации.

1. На какой стадии процесса загрузки маршрутизатора Cisco проверяется работоспособность компонентов маршрутизатора?

A) POST;

1. Какой компонент маршрутизатора Cisco главным образом используется для хранения загрузочного файла конфигурации?

C) NVRAM;

1. Какой из представленных низкоуровневых операционных систем обычно используется для заводского тестирования и поиска неисправностей?

D) ROMMON.

1. Что произойдёт, если во время загрузки маршрутизатора Cisco, загрузочное поле будет иметь значение 0x2?

A) будет запущен ROM Monitor;

B) образ IOS будет загружен из флеш-памяти;

1. Что произойдёт, если маршрутизатор не сможет найти годный загрузочный файл конфигурации в памяти NVRAM во время процесса загрузки?

A) маршрутизатор войдет в режим установки;

1. На большинстве моделей маршрутизаторов программное обеспечение Cisco IOS загружается в \_\_\_\_\_ для последующего запуска, но на некоторых моделей оно запускается прямо из \_\_\_\_\_.

C) флэш-память, RAM;

1. Команда show startup-config выводит на экран конфигурацию, расположенную в памяти \_\_\_\_\_\_.

C) NVRAM;

1. Какие биты конфигурационного регистра означают выполнение поля загрузки?

C) младшие 4 бита;

1. Какая команда Cisco IOS используется для загрузки копии файла с образом IOS из сервера TFTP?

C) copy flash tftp

1. Рассмотрим системный файл с образом c2600-js-mz.122-21a.bin. Какая часть имени показывает тип платформы?

D) c2600.

1. Какая команда Cisco IOS показывает общее количество флеш-памяти, доступное на Вашем маршрутизаторе?

A) show flash

1. Где обычно хранится текущая конфигурация?

B) RAM;

1. Какая команда Cisco IOS объединяет файл конфигурации из памяти NVRAM с конфигурацией в памяти RAM?

A) copy startup running

1. Какие действия выполняет команда copy tftp startup?

C) загружает конфигурационный файл с сервера TFTP в память NVRAM;

1. Когда Вы копируете конфигурацию из какого-либо источника в память RAM, что произойдёт с существующей конфигурацией?

A) она будет перезаписана;

1. Вы должны использовать команды debug для \_\_\_\_\_ проблем, а для контроля нормальной работы сети.

A) тестирования;

1. Почему Вы должны быть внимательны, когда применяются команды debug?

C) они мешают нормальной обработке трафика;

D) они оказывают негативное воздействие на производительность.

1. Какая команда Cisco IOS добавляет временные метки к сообщениям отладки или протоколирования?

C) service timestamps